

M3

M1

M2

**启动:R 停止:P 高速:I 低速:V 多段速:K(1,2,3,4,5)**

**时间:1,2,3,4,5(单位S) 循环:X**

**指示灯:H1,H2 闪烁:L 亮:T 灭:F**

**Q4.4指示灯H1**

**Q4.5指示灯H2**

例如：按下启动按钮,第二级传输带启动三秒以后自动停止,灯闪烁5秒灭掉,

按下启动按钮,第一级传输带启动,灯常亮

生成一串字母：**M4R3SP-H3L5SF--M5R-H4T**

注释:生成的一串字母转为小写通过加密为flag值,格式:flag{}